CIP Factory Emision Project	27 Aralık 2004

3.Gezi Raporu:

Geziye Katılanlar: Cem, Erman, Selin

Faaliyetler: Cem ve Ben bir önceki hafta yetkili kişileriyle görüşemediğimiz, OXA kimya, Taç Boya'yı arayarak randevü almak istedik fakat yetkili kişiler gün boyu müsait olmadıklarını söylediler.

Mutlu Akü: Üçümüz beraber nizamiyedeki görevliden bir telefon aldık ve içeriyi aradık. Yetkili kişi müsait olmadığı için görüşemedik. Bir sonraki hafta randevü alarak gitmeye karar verdik.

Boya Sanayicileri Sitesi: Bu sitede çoğunlukla boya, vernik, tiner üretimi yapılıyor. Az sayıda farklı şeyler üreten tesislerde mevcut. Üçümüz beraber sanayi sitesinin yönetcisi, kimya mühendisi , Yaşar Alkan Bey'in ofisine girdik. Bize kısaca boya çeşitleri hakkında bilgi verdi:

Bu sitede 3 çeşit boya üretimi yapılmakta: elektrostatik, ... .Sitenin henüz arıtma tesisi faaliyete girmiş durumda değil. Her tesis kendi arıtmasını yaparak İSKİ kanalizasyonuna atıklarını atıyor. Ara ara İSKİ yetkilileri siteye gelerek atık numuneleri alıyorlar ve testlerden geçiriyorlar. Sitedeki tesisler İSKİ'ye kanalizasyonu kullanmak ve ayrıca “Kuyu sularını uzaklaştırma projesi (KUSUP)” için İSKİ para ödemekteler.

Yaşar Bey bize bu üç farklı boya tipi üreten yerleri ayrı ayrı gezdireceğini söyledi ve üçümüzü arsonsisi adındaki tesise götürerek yetkili kişiyle görüştürdü. Yetkili kişinin söylediklerini Cem ve Selin not aldılar ben ise dinledim. (bu yazılanlar benim dinlediklerime dayanarak yazılmıştır.).

Arsonsisi: Bu şirket %50 Türk, %50 İtalyan sermayesi ile kurulmuş bir şirket. Elektrostatik boya üretimi yapıyorlar. Elektrostatik boya toz halinde bir boya maddesi. Elektrostatik etki ile boyanacak metal yüzeye yapışmasi sağlandıktan sonra metal ısıtılarak boyama yapılıyor.

Edinilen Bilgiler:

Elektrostatik Boya üretim aşamaları: Genel olarak elektrostatik boya'nın büyük bir kısmı (%60), epoksi reçine ve polyester maddelerinden oluşuyor. %20 oranında dolgu maddesi (Kalsit ve Barit) ve %20 oranında renk, ve şekil verici (matlık, parlaklık, pürüz, akıcılık) maddeler ekleniyor. Bu karışım formülleri boyanmış olan malzemenin nerede kullanılacağına göre değişiyor. Örneğin bina dışındaki aliminyum pencerelerin ortam koşullarına dayanıklı olması için dolgu maddesi eklenmiyor. Bina içinde kullanılan malzemeler için ise maliyeti düşürmek için dolgu maddesi kullanılıyor. Bazen boyanmış malzemenin çok pürüzsüz olması için karışımda tamamen epoksi de kullanılabiliyor. Bu karışım hazırlandıktan sonra turbomixer adında büyük ve kuvvetli bir karıştırıcı ile maddelerin bir biri içinde homojen olarak dağılması sağlanıyor. Bu olay sırasında aynı zamanda ortam yaklaşık 130 dereceye kadar ısıtılıyor. Bu sıcak akışkan madde turbomixerin çıkışından extruder adı verilen merdane gibi bir düzenekten geçirilerek en fazla 2mm kalınlığında levhalar haline getiriliyor ve soğumak üzere bir banttan ilerliyor. Bantın sonunda öğütücü, bu levha halindeki ara ürünü kırarak ve parçalayarak genel olarak 40-50 micron mertebesinde küçük tanelere ayırıyor. Bu toz bir filtreden geçirilerek içinden 40-50 microndan daha ince ve daha kalın olan tozlar ayırılıyor ve tekrar üretim aşamalarından geçerek yeniden değerlendiriliyor ve 2.kalite ürün olarak satılıyor.

Kullanım:

Boyanacak olan sac yüzeyi bir kaç işlemden geçirilerek temizleniyor. Daha sonra sac levha eksi yükleniyor ve elektrostatik boya boya tozlarını artı yükle yükleyerek püskürten bir tabanca ile tozların sacın üzerine yapışması sağlanıyor. Bu sac 180-200 derecedeki fırınlarda 10-20 dakika kadar bekletilerek üzerindeki boya zerreciklerinin birbirleri ile çapraz bağ kurmaları sağlanıyor. Bu sayede boyanan yüzey dayanıklı bir hal alıyor.

Yetkili kişi bize bir boya ile boyanmış yüzeyin dayanıklılık testleri sonuçlarını içeren bir broşür verdi.

Elektrostatik Boya'nın Özellikleri: Dayanıklılık ve üretim aşamasında çevreye diğer akrilik boyalara nazaran daha az zarar vermesi elektrostatik boya'nın önemli özellikleri. Elektrostatik boyalarda renk verici olarak kurşunlu pigmentlerde kullanılıyor. Bu çevreye zararlı bir madde olduğu için Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmış durumda. Türkiyede'de zaman içinde yasaklanması bekleniyor. Daha düşük ısılarda, UV ışığı kullanılarak boyamaya elverişli olan boyalar geliştirilmeye yönelik çalışmalar mevcut.

Yetkili kişi ile görüştükten sonra tekrar Cem ve ben (Erman) Yaşar Bey'in ofisine giderek bu haftalık zamanımızın dolduğunu, gelecek hafta tekrar başka tesisleri gezmek üzere geleceğimizi söyleyerek çıktık.

2004-12-27T19:49:17